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ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI
MONTAJ UYGUNLUK RAPORU ARAÇ BİLGİLERİ BEYAN FORMU

	[bookmark: _Hlk221198392]Araç İnceleme Tarihi:
	     

	ARAÇ BİLGİLERİ

	Araç Tanıtım Numarası (Şasi Numarası)
	      




	Orijinal Tipte Motor veya Blok Değişikliği

	Orijinal Tipte Motor veya Blok Değişikliği
	Açıklama

	Motor No (Tespit Edilebiliyorsa)
	     

	LPG Kiti Bulunuyor Mu?
	HAYIR
	     

	Aracın Yakıt Tipi
	

	(varsa) Eklenecek Diğer Hususlar
	     





	Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerine Tip Onaylı Kabin Montajı

	Kabin Etiketi Üzerinde Tespit Edilen İşaretlemeler
	Açıklama

	Kabin Markası ve Tipini Belirtiniz.
	     

	Kabin Tip Onay Numarasını /OECD Kodunu Belirtiniz.
	     

	Kabinin Montajla İlgili Aksam, Ayrı Teknik Ünite veya Sistemi “E” ve/veya “e” Belgelerinde O Araca Uygulanabileceği Belirtilmiş Mi?
	Seçiniz
	     

	(varsa) Eklenecek Diğer Hususlar
	     

	* Aracın montajla ilgili aksam, ayrı teknik ünite veya sistemi “E” ve/veya “e” belgelerinde o araca uygulanabileceği belirtilmiş olmalıdır.
* Aparatın, üreticinin montaj talimatına uygun olarak montajının yapıldığına dair beyan olacaktır.











	Mekanik Bağlantı Elemanı Montajı

	Bağlantı Elemanları
	Açıklama

	Mekanik Bağlantı Tip Onay No
	     

	Araçta Römork İçin Fren Donanımı Mevcut Mu?
	UYGULANMAZ
	     

	Araçta Römork İçin Elektrik Donanımı Mevcut Mu?
	UYGULANMAZ
	     

	Onaylı Arka Koruma Çerçevesi Mevcut Mu? (Sadece N2 ve N3 kategori)
	UYGULANMAZ
	     

	Araç Üzerinden Tespit Edilecek Şartlar

	Mekanik Bağlantı Elemanının Araçta Bağlandığı Yeri Belirtiniz.
	     

	Mekanik Bağlantı Elemanı Montajında, Arka Plaka Yeri ve Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Görünürlük Açıları Uygun Mu? *
	Seçiniz
	     

	Geri Manevrada Algılama Sistemi Etkilenmiş Mi? **
	Seçiniz
	     

	Araç Park Sensörleri Çalışıyor Mu? ***
	Seçiniz
	     

	Araç Gösterge Panelinde Arıza Uyarısı Bulunmamalıdır.
	Seçiniz
	     

	Mekanik Bağlantı Elemanı

	Çeki Kancası Montajı Üreticinin Montaj Talimatına Uygun Olarak Takılmış Mı?
	Seçiniz
	     

	Çeki Demirinin Üzerindeki Etikette Bulunan D ve S Kuvvetlerini Belirtiniz.
	D:     
	S: 

	(varsa) Eklenecek Diğer Hususlar
	     

	* Görünürlük açılarının uygun olmaması durumunda Araç Proje Uygulama Talimatının “Mekanik Bağlantı Elemanı Montajı” başlığındaki sökülebilir çeki kancası hükümlerine göre işlemlere devam edilebilir.
** Geri Manevrada Algılama (R-158) uyumlu üretilmiş araçlar için kontrol edilmelidir. Kontrol yapılırken araç arka kamerasında çeki kancası görünebilir ancak görüntüyü engellememelidir. 
*** Geri Manevrada Algılama (R-158) uyumlu üretilmiş araçlar için kontrol edilmelidir. Araç arka park sensörlerinin çalışıp çalışmadığı ve çeki kancası nedeniyle sürekli olarak uyarı verip vermediği kontrol edilmelidir. Sürekli olarak uyarı vermesi durumunda Araç Proje Uygulama Talimatının “Mekanik Bağlantı Elemanı Montajı” başlığındaki sökülebilir çeki kancası hükümlerine göre işlemlere devam edilebilir.







	Engellilerin Kullanımına Uygun Tertibat Takılması
	Açıklama

	(01.01.2016 Tarihinden Önce Alınan Sağlık Raporu Bulunması ve Raporda  Araca Uygulanacak Tertibat Detayının Verilmemesi Durumunda Doldurulacaktır.)

Takılan Tertibat Kişinin Engeline Uygundur.
	Seçiniz
	     

	(01.01.2016 Tarihinden Sonra Yetkili Kuruluşlardan Alınan Sağlık Raporlarının Olması Durumunda Doldurulacaktır.)

Sağlık Raporunda Belirtilen Araç Uyarlama Kodlarının Karşılığı Olan Her Bir Ekipman Araç İçerisinde Kişinin Engelince Uygulanmıştır.
	Seçiniz
	     

	(varsa) Eklenecek Diğer Hususlar
	     



	Araçlara Bisiklet Taşıma Aparatının Takılması
	Açıklama

	Araca Yapılan Montaj Sonucu Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazları İle İlgili Tip Onayı Etkilenmiş Mi?
	Seçiniz
	     

	Araca Yapılan Montaj Sonucu Dolaylı Görüş Cihazları İle İlgili Tip Onayı Etkilenmiş Mi?
	Seçiniz
	     

	Aracın Tadilat Sonucu Ön Görüş Alanı İle İlgili Tip Onayı Etkilenmiş Mi? (Sadece M1 ve N1 kategoride aranır.)
	Seçiniz
	     

	Araca Yapılan Montaj Sonucu Kütle-Boyut İle İlgili Tip Onayı Etkilenmiş Mi?
	Seçiniz
	     

	Aparatın Montajı Üreticinin Montaj Talimatına Uygun Olarak Yapılmış Mı?
	Seçiniz
	     

	(varsa) Eklenecek Diğer Hususlar
	     





	Montaj Sökümü
	Açıklama

	Söküm İşleminin Aracın Orijinal Hiçbir Aksamına Etki Etmeyecek Şekilde Yapılması Gerekmektedir.
	UYGUN
	     

	Traktörlerde Kabin Sökümlerinde, Yönetmelik Geçiş Tarihlerinden Sonra Üretilen Araçlarda Koruyucu Çerçeve Olması Gerekmektedir.
	Seçiniz
	     

	(varsa) Eklenecek Diğer Hususlar
	     



	BEYAN

	Tarafımca yapılan kontrollerde yukarıdaki bilgilerin araç üzerinden tespit edildiğini, formda yer alan tüm ölçülerin, teknik bilgilerin ve diğer içeriklerin doğru, eksiksiz olduğunu ve başvuru dosyasında belirtilen dışında aracın tip onayını etkileyecek değişiklik yapılmadığını ve Yapılan Tadilatın/ Montajın / Montaj Sökümün yürürlükte bulunan AİTM Yönetmeliğine, mer-i mevzuat hükümlerine ve TSE tarafından yayınlanan ilgili yönergeler, usul ve esaslar ile uygulama dokümanlarına uygun olduğu beyan ederim.




	Montajı Yapan Teknik Sorumlu:

	Adı Soyadı
	:
	VEYSEL ATASOY

	İmza
	:
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