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ULAŞIM SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI

TADİLAT / MONTAJ GSR II VE EMİSYON BEYAN FORMU
 (GSR II UYUMLU ARAÇLAR İÇİN)


	Firma Adı 
	:
	Arc Araç Tadilat Mühendislik Hizmetleri 

	Araç Tipi
	:
	

	Araç Şasi Numarası
	:
	



Değişiklik yapılan araçla ilgili aşağıdaki tablo eksiksiz doldurulmalıdır. Değişiklikten etkilenen yönetmelik için aracın son halinin ilgili yönetmeliğe uygunluğunu gösteren Teknik Servis Raporu numarası ilgili satıra yazılmalı ve bu rapor başvuruya ek olarak yüklenmelidir.
Teknik Servis Raporu zorunluluğundan kaçınmak amacıyla yapılan hatalı beyanlar için ULM-03-TL-00-009 Araç Proje Uygulama Talimatı, Yetkili Teknik Sorumlular başlığı hükümlerine göre idari işlem uygulanacaktır.
	GSR II YÖNETMELİK LİSTESİ

	Konu
	İlgili
Mevzuat
	KATEGORİ
	DEĞİŞİKLİKTEN
ETKİLENDİ Mİ
	TEKNİK
SERVİS
RAPOR NO

	
	
	M1
	M2(8)
	M3(8)
	N1
	N2(8)
	N3(8)
	O1-
O2
	O3-
O4
	
	

	A20
	BM/AEK R94
	X (1)
	
	
	X (1)
	
	
	
	
	☐ EVET     ☐ HAYIR
	

	A21
	BM/AEK R137
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	☐ EVET     ☐ HAYIR
	

	A25
	BM/AEK R95
	X (2)
	
	
	X (2)
	
	
	
	
	☐ EVET     ☐ HAYIR
	

	A26
	BM/AEK R135
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	☐ EVET     ☐ HAYIR
	

	A27
	BM/AEK R153
	X (3)
	
	
	X (3)
	
	
	
	
	☐ EVET     ☐ HAYIR
	

	B2
	BM/AEK R127.03
AB/2019/2144
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	☐ EVET     ☐ HAYIR
	

	B4
	BM/AEK R152.02
AB/2019/2144
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	☐ EVET     ☐ HAYIR
	

	B5
	BM/AEK R159
	
	X
	X
	
	X
	X
	
	
	☐ EVET     ☐ HAYIR
	

	B6
	BM/AEK R151
	
	X
	X
	
	X
	X
	
	
	☐ EVET     ☐ HAYIR
	

	B7
	BM/AEK R158
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	☐ EVET     ☐ HAYIR
	

	B8
	BM/AEK R125.01
AB/2019/2144
	
	
	
	X
	
	
	
	
	☐ EVET     ☐ HAYIR
	

	C3
	AB/2021/646
	X (4)
	
	
	X (4)
	
	
	
	
	☐ EVET     ☐ HAYIR
	

	C9
	BM/AEK R152
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	☐ EVET     ☐ HAYIR
	

	C13
	BM/AEK R141
	
	
	
	X (5)
	
	
	
	
	☐ EVET     ☐ HAYIR
	

	C14
	BM/AEK R141
	
	X
	X
	
	X
	X
	
	X
	☐ EVET     ☐ HAYIR
	

	D4
	BM/AEK R155
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	☐ EVET     ☐ HAYIR
	

	D8
	AB/2021/1958
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	☐ EVET     ☐ HAYIR
	

	D16
	BM/AEK R48
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	☐ EVET     ☐ HAYIR
	

	E1
	AB/2021/1243
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	☐ EVET     ☐ HAYIR
	

	E2
	AB/2021/1341
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	☐ EVET     ☐ HAYIR
	

	E3
	AB/2023/2590
AB/2019/2144
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	☐ EVET     ☐ HAYIR
	

	E4
	BM/AEK R157
	X (6)
	X (6)
	X (6)
	X (6)
	X (6)
	X (6)
	
	
	☐ EVET     ☐ HAYIR
	

	E5
	(EU) 2022/545
BM/AEK R160.01
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	☐ EVET     ☐ HAYIR
	

	E6
	BM/AEK R157
	X (6)
	X (6)
	X (6)
	X (6)
	X (6)
	X (6)
	
	
	☐ EVET     ☐ HAYIR
	

	E7
	BM/AEK R157
	X (6)
	X (6)
	X (6)
	X (6)
	X (6)
	X (6)
	
	
	☐ EVET       ☐ HAYIR
	

	E8
	
	
	X (7)
	X (7)
	
	X (7)
	X (7)
	
	
	☐ EVET       ☐ HAYIR
	

	E9
	
	X (6)
	X (6)
	X (6)
	X (6)
	X (6)
	X (6)
	
	
	☐ EVET      ☐ HAYIR
	

	H2
	BM/AEK R156.00
AB/2022/2236
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	☐ EVET      ☐ HAYIR
	




(1) Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg’ı geçmeyen M1 ve 2.500 kg’ı geçmeyen N1 kategori araçlar için 06.07.2022 tarihinden itibaren zorunludur. Azami yüklü ağırlığı 2.500 kg’ı geçen M1 kategori araçlar için ise 07.07.2024 tarihinden itibaren zorunludur. (Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg’den büyük M1 kategori ve 2.500 kg’den büyük N1 kategori araçlarda ve diğer kategorilerde imalatçının talebine bağlı olup zorunluluk yoktur.)
(2) Azami yüklü kütlesi 3.500 kg’den küçük M1 ve N1 kategori araçlar için en alçak koltuğun R noktasının zeminden yüksekliği 700 mm’den küçük olanlarda 06.07.2022 tarihinde zorunlu olmuştur. En alçak koltuğun R noktasının zeminden yüksekliği 700 mm’den büyük olanlarda ise 07.07.2024 tarihinde zorunlu olmuştur. (Azami yüklü kütlesi 3.500 kg’den büyük M1 kategori araçlarda zorunlu değildir.)
(3) BM/AEK R34’te yapılan 03 serisi değişiklikler ve bunların uzantıları uyarınca verilen tip onayları, BM/AEK R153 (orijinal versiyon) kapsamında verilen tip onayına eşdeğer kabul edilecektir.
(4) Hidrolik güç destekli direksiyon sistemli motorlu araçlar için AB/2019/2144 Ek II de yer alan C notundaki tarihler uygulanır. Ancak söz konusu araçlar, bunun yerine şeritten ayrılma uyarı sistemiyle donatılmış olmalıdır.
(5) BM/AEK R64’te yapılan 02 serisi değişiklikler ve bunların uzantıları uyarınca verilen tip onayları, BM/AEK R141 (orijinal versiyon) kapsamında verilen tip onayına eşdeğer kabul edilecektir.
(6) Otonom araçlarda uygunluk gerektirir.
(7) Takıldığı takdirde uygunluk gereklidir.
[bookmark: _Hlk234242661](8) 32799 sayılı 31.01.2025 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan “ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” hükümleri gereği, bu kategori araçlar için 01.10.2025 tarihinde zorunlu olarak uygulanacaktır.


Etkilenen veya Belirtilmesi Gereken Diğer Hususlar:  Araç Gsr II uyumlu üretilmemiştir.
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  Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.                       Sayfa 2 / 2
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